{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVA-A / RZA-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVA100AMVEB / FVA100AMVEB / RZA200D7Y1B","FVA71AMVEB / FVA71AMVEB / FVA71AMVEB / RZA200D7Y1B","FVA125AMVEB / FVA125AMVEB / RZA250D7Y1B"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","кВт","19.0 (1)","19.0 (1)","22.0 (1)"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","кВт","22.4 (2)","22.4 (2)","24.0 (2)"]
["Охлаждане с конвекция","Капацитет","Pdesign","кВт","19.0","19.0","22.0"]
["","SEER","","","6.06","6.82","5.90"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","1,882","1,672","2,239"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Капацитет","Pdesign","кВт","11.2","11.2","12.1"]
["","SCOP/A","","","3.90","3.90","3.90"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","4,021","4,021","4,344"]
["Забележки","","","","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]