{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVA-A / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVA71AMVEB / RZQSG71L3V1B","FVA100AMVEB / RZQSG100L9V1B","FVA125AMVEB / RZQSG125L9V1B","FVA140AMVEB / RZQSG140L9V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Ном.","","kW","6.80","9.50","12.00","13.40"]
["Охлаждане с конвекция","SEER","","","5.50","5.50","5.50","5.31"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","433","605","764","1,515"]
["","Капацитет","Pdesign","kW","6.80","9.50","12.00","13.40"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A","A","A"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Капацитет","Pdesign","kW","6.33","7.60","7.60","11.47"]
["","SCOP/A","","","3.86","4.01","3.85","3.69"]
["","Клас на енергийна ефективност","","","A","A+","A"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","2,297","2,654","2,764","4,350"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","1,059","1,480","2,135"]
["","EER","","","3.21","3.21","2.81","2.51"]
["","COP","","","3.61","3.61","3.41","3.41"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A","C"]
["","","Отопление","","A","A","B"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","kW","7.50","10.80","13.50","15.50"]
["Забележки","","","","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.","(1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m."]
["","","","","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.","(2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m."]
["","","","","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]