{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVQ71CVEB","FVQ100CVEB","FVQ125CVEB","FVQ140CVEB"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","Висок","дБА","43","50","51","53"]
["","","Ном.","дБА","41","47","48","51"]
["","","Ниско","дБА","38","44","46","48"]
["","Охлаждане","Ниско","дБА","38","44","46","48"]
["","","Висок","дБА","43","50","51","53"]
["","","Ном.","дБА","41","47","48","51"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за работа","","","Ръководство за работа","Ръководство за работа","Ръководство за работа","Ръководство за работа"]
["","Ръководство за монтаж","","","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж"]
["","Скоба за монтаж","","","Скоба за монтаж","Скоба за монтаж","Скоба за монтаж","Скоба за монтаж"]
["","Защитна гума за отвора","","","Защитна гума за отвора","Защитна гума за отвора","Защитна гума за отвора","Защитна гума за отвора"]
["","Втулка","","","Втулка","Втулка","Втулка","Втулка"]
["","Изолация за фитинг","","","Изолация за фитинг","Изолация за фитинг","Изолация за фитинг","Изолация за фитинг"]
["","Капак","","","Капак","Капак","Капак","Капак"]
["","Скоби","","","Скоби","Скоби","Скоби","Скоби"]
["","Винтове","","","Винтове","Винтове","Винтове","Винтове"]
["","Монтажна схема","","","Монтажна схема","Монтажна схема","Монтажна схема","Монтажна схема"]
["","Материал, устойчив на роса","","","Материал, устойчив на роса","Материал, устойчив на роса","Материал, устойчив на роса","Материал, устойчив на роса"]
["","Кабел на дистанционно управление","","","Кабел на дистанционно управление","Кабел на дистанционно управление","Кабел на дистанционно управление","Кабел на дистанционно управление"]
["Системи за управление","Жично дистанционно управление","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Тръбни връзки","Tечност","Вън. д.","мм","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","Вън. д.","мм","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Дренаж","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Power input","Охлаждане","Ном.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["","Отопление","Ном.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["Sound power level","Охлаждане","","дБА","55","62","63","65"]
["","Отопление","","дБА","55","62","63","65"]
["Размери","Тяло","Широчина","мм","600","600","600","600"]
["","","Дълбочина","мм","270","350","350","350"]
["","","Височина","мм","1,850","1,850","1,850","1,850"]
["Корпус","Цвят","","","Свежо бяло","Свежо бяло","Свежо бяло","Свежо бяло"]
["Тегло","Тяло","","kg","39","47","47","47"]
["Power supply","Фаза","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","Хц","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Напрежение","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]