{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXG-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXG25L2V1B","FVXG35K2V1B / RXG35L2V1B","FVXG50K2V1B / RXG50L2V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","кВт","1.3","1.4","1.7"]
["","Ном.","","кВт","2.5","3.5","5.0"]
["","Макс.","","кВт","3.0","3.8","5.6"]
["Топлинен капацитет","Мин.","","кВт","1.3","1.4","1.7"]
["","Ном.","","кВт","3.4","4.5","5.8"]
["","Макс.","","кВт","4.5","5.0","8.1"]
["Номинална ефективност","EER","","","4.63","3.72","3.31"]
["","COP","","","4.42","3.75","3.69"]
["","Годишен разход на енергия","","kWh","270","470","755"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A","A"]
["","","Отопление","","A","A","A"]
["Тръбни съединения","Газ","Вън. д.","мм","9.5","9.5","12.7"]
["","Tечност","Вън. д.","мм","6.35","6.35","6.35"]
["Охлаждане с конвекция","Клас на енергийна ефективност","","","A++","A++","A"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","2.50","3.50","5.00"]
["","SEER","","","6.53","6.48","5.41"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","134","189","324"]
["Отопление с конвекция (умерен климат)","Клас на енергийна ефективност","","","A++","A+","A+"]
["","Капацитет","Pdesign","кВт","2.80","3.10","4.60"]
["","SCOP/A","","","4.65","4.00","4.18"]
["","Годишно потребление на електроенергия","","kWh/a","842","1087","1543"]
["Забележки","","","","(1) - Охлаждане: вътрешна температура 27°C със сух термометър, 19°C с влажен термометър външна температура 35°C със сух термометър, 24°C с влажен термометър","(1) - Охлаждане: вътрешна температура 27°C със сух термометър, 19°C с влажен термометър външна температура 35°C със сух термометър, 24°C с влажен термометър","(1) - Охлаждане: вътрешна температура 27°C със сух термометър, 19°C с влажен термометър външна температура 35°C със сух термометър, 24°C с влажен термометър"]
["","","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)"]