{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXG-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXG25L2V1B","FVXG35K2V1B / RXG35L2V1B","FVXG50K2V1B / RXG50L2V1B"]
["Капацитет на охлаждане","Мин.","","кВт","1.3","1.4","1.7"]
["","Макс.","","кВт","3.0","3.8","5.6"]
["","Ном.","","кВт","2.5 (3)","3.5 (3)","5.0 (3)"]
["Тръбни съединения","Tечност","Вън. д.","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Газ","Вън. д.","mm","9.5","9.5","12.7"]
["Номинална ефективност","Годишен разход на енергия","","kWh","270","470","755"]
["","EER","","","4.63","3.72","3.31"]
["","COP","","","4.42","3.75","3.69"]
["","Директива за обозначаване на енергийната ефективност:","Охлаждане","","A","A","A"]
["","","Отопление","","A","A","A"]
["Топлинен капацитет","Ном.","","кВт","3.4 (4)","4.5 (4)","5.8 (4)"]
["","Мин.","","кВт","1.3","1.4","1.7"]
["","Макс.","","кВт","4.5","5.0","8.1"]
["Забележки","","","","(1) - Етикет за енергийна ефективност: варира от  A (най-ефективен) до G (най-малко ефективен)","(1) - Етикет за енергийна ефективност: варира от  A (най-ефективен) до G (най-малко ефективен)","(1) - Етикет за енергийна ефективност: варира от  A (най-ефективен) до G (най-малко ефективен)"]
["","","","","(2) - Годишно потребление на електроенергия: базиран на средното потребление за 500 работни часа през годината на пълно натоварване (номинални условия).","(2) - Годишно потребление на електроенергия: базиран на средното потребление за 500 работни часа през годината на пълно натоварване (номинални условия).","(2) - Годишно потребление на електроенергия: базиран на средното потребление за 500 работни часа през годината на пълно натоварване (номинални условия)."]
["","","","","(3) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35° (сух термометър), 24° (влажен термометър)","(3) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35° (сух термометър), 24° (влажен термометър)","(3) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35° (сух термометър), 24° (влажен термометър)"]
["","","","","(4) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(4) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(4) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)"]
["","","","","(5) - 220V","(5) - 220V","(5) - 220V"]
["","","","","(6) - 230V","(6) - 230V","(6) - 230V"]
["","","","","(7) - 240V","(7) - 240V","(7) - 240V"]
["","","","","(8) - Когато свързвате с мулти-системно външно устройство, консултирайте се със спецификациите за мулти-външното устройство за свързване","(8) - Когато свързвате с мулти-системно външно устройство, консултирайте се със спецификациите за мулти-външното устройство за свързване","(8) - Когато свързвате с мулти-системно външно устройство, консултирайте се със спецификациите за мулти-външното устройство за свързване"]