{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Капацитет на охлаждане","Общ капацитет","","При висока скорост на вентилатора","кВт","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Капацитет на отопление","Общ капацитет","","При висока скорост на вентилатора","кВт","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Входяща мощност - 50Hz","Охлаждане","","При висока скорост на вентилатора","кВт","0.017","0.019","0.028","0.030","0.025","0.033","0.050"]
["","Отопление","","При висока скорост на вентилатора","кВт","0.025","0.029","0.034","0.035","0.030","0.039","0.060"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","290","290","290","290","290","290","290"]
["","","","Широчина","мм","795","795","795","795","1050","1050","1050"]
["","","","Дълбочина","мм","266","266","266","266","269","269","269"]
["Тегло","Тяло","","","кг","12","12","12","12","15","15","15"]
["Корпус","Цвят","","","","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток - 50 Hz","Охлаждане","При висока скорост на вентилатора","м³/мин","7.1","7.9","8.3","9.4","12.2","14.2","18.2"]
["","","","При ниска скорост на вентилатора","м³/мин","6.5","6.5","6.5","6.5","9.8","10.9","12.9"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Ниво на звукова мощност","Охлаждане","","При висока скорост на вентилатора","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","При висока скорост на вентилатора","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","","При средна скорост на вентилатора","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["","","","При ниска скорост на вентилатора","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Отопление","","При висока скорост на вентилатора","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","При средна скорост на вентилатора","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","","","При ниска скорост на вентилатора","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Тип","","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер"]
["","","","Вън. д.","мм","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Газ","","Тип","","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер"]
["","","","Вън. д.","мм","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Дренаж","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Въздушен филтър","Тип","","","","Сменяемо / миещо се","Сменяемо / миещо се","Сменяемо / миещо се","Сменяемо / миещо се","Сменяемо / миещо се","Сменяемо / миещо се","Сменяемо / миещо се"]
["Стандартни аксесоари","Монтажна планка","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Общи мерки за безопасност","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Материал на телените скоби","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Топлоизолираща лента","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Ръководство за монтаж и работа","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Монтажна схема","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Плик за винтове","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Електрозахранване","Име","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Ток - 50Hz","Ампераж на максималния поток (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6"]
["Забележки","","","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C (сух термометър)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C (сух термометър)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C (сух термометър)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C (сух термометър)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C (сух термометър)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C (сух термометър)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C (сух термометър)"]
["","","","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)"]
["","","","","","(3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира."]
["","","","","","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон."]
["","","","","","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(7) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(7) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(7) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(7) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(7) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(7) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(7) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон)."]
["","","","","","(8) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(8) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(8) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(8) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(8) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(8) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(8) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA"]
["","","","","","(9) - Съдържа флуорирани парникови газове","(9) - Съдържа флуорирани парникови газове","(9) - Съдържа флуорирани парникови газове","(9) - Съдържа флуорирани парникови газове","(9) - Съдържа флуорирани парникови газове","(9) - Съдържа флуорирани парникови газове","(9) - Съдържа флуорирани парникови газове"]