{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","При висока скорост на вентилатора","дБА","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","При ниска скорост на вентилатора","дБА","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","При средна скорост на вентилатора","дБА","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","Охлаждане","При ниска скорост на вентилатора","дБА","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","При висока скорост на вентилатора","дБА","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","При средна скорост на вентилатора","дБА","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж и работа","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Монтажна планка","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Монтажна схема","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Плик за винтове","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Материал на телените скоби","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Топлоизолираща лента","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Общи мерки за безопасност","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Хладилен агент","Потенциал на глобално затопляне","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Тип","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Капацитет на охлаждане","Общ капацитет","При висока скорост на вентилатора","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Тръбни връзки","Tечност","Вън. д.","мм","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","Тип","","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер"]
["","Газ","Вън. д.","мм","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","Тип","","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер"]
["","Дренаж","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Sound power level","Охлаждане","При висока скорост на вентилатора","дБА","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Въздушен филтър","Type","","","Сменяемо / миещо се","Сменяемо / миещо се","Сменяемо / миещо се","Сменяемо / миещо се","Сменяемо / миещо се","Сменяемо / миещо се","Сменяемо / миещо се"]
["Размери","Тяло","Широчина","мм","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","Дълбочина","мм","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","Височина","мм","290","290","290","290","290","290","290"]
["Корпус","Цвят","","","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло"]
["Тегло","Тяло","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Топлинен капацитет","Общ капацитет","При висока скорост на вентилатора","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Power supply","Фаза","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","Хц","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Име","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Напрежение","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Забележки","","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C (сух термометър)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C (сух термометър)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C (сух термометър)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C (сух термометър)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C (сух термометър)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C (сух термометър)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C (сух термометър)"]
["","","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)"]
["","","","","(3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира."]
["","","","","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон."]
["","","","","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%."]
["","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(7) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(7) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(7) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(7) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(7) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(7) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(7) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон)."]
["","","","","(8) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(8) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(8) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(8) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(8) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(8) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(8) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA"]
["","","","","(9) - Съдържа флуорирани парникови газове","(9) - Съдържа флуорирани парникови газове","(9) - Съдържа флуорирани парникови газове","(9) - Съдържа флуорирани парникови газове","(9) - Съдържа флуорирани парникови газове","(9) - Съдържа флуорирани парникови газове","(9) - Съдържа флуорирани парникови газове"]