{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAQ15AUV1B","FXAQ20AUV1B","FXAQ25AUV1B","FXAQ32AUV1B","FXAQ40AUV1B","FXAQ50AUV1B","FXAQ63AUV1B"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","","При висока скорост на вентилатора","дБА","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","При ниска скорост на вентилатора","дБА","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Охлаждане","","При ниска скорост на вентилатора","дБА","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","","При висока скорост на вентилатора","дБА","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж и работа","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Монтажен панел","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Изолираща хартия с шарка","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Изолираща лента","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Скоби","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Винтове","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Хладилен агент","Потенциал на глобално затопляне","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Тип","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Консумирана мощност - 50Хц","Охлаждане","","При висока скорост на вентилатора","kW","0.02","0.02","0.03","0.03","0.02","0.03","0.05"]
["","Отопление","","При висока скорост на вентилатора","kW","0.03","0.03","0.03","0.04","0.02","0.04","0.06"]
["Капацитет на охлаждане","Общ капацитет","","При висока скорост на вентилатора","kW","1.7 (1)","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)"]
["Piping connections","Tечност","","Вън. д.","мм","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Тип","","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер"]
["","Газ","","Вън. д.","мм","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Тип","","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер"]
["","Дренаж","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","При висока скорост на вентилатора","дБА","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Въздушен филтър","Type","","","","Миеща се гумена мрежа","Миеща се гумена мрежа","Миеща се гумена мрежа","Миеща се гумена мрежа","Миеща се гумена мрежа","Миеща се гумена мрежа","Миеща се гумена мрежа"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","","Дълбочина","мм","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","","Височина","мм","290","290","290","290","290","290","290"]
["Корпус","Colour","","","","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло","Бяло"]
["Тегло","Тяло","","","кг","12","12","12","12","15","15","15"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток - 50 Хц","Охлаждане","При висока скорост на вентилатора","м³/мин","8.4","9.1","9.4","9.8","12.2","14.4","18.3"]
["","","","При ниска скорост на вентилатора","м³/мин","7.0","7.0","7.0","7.0","9.7","11.5","13.5"]
["Топлинен капацитет","Общ капацитет","","При висока скорост на вентилатора","kW","1.9 (2)","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)"]
["Ток - 50 Хц","Ампераж на максималния поток (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Име","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Забележки","","","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м (хоризонтално)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м (хоризонтално)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м (хоризонтално)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м (хоризонтално)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м (хоризонтално)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м (хоризонтално)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м (хоризонтално)"]
["","","","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м (хоризонтално)"]
["","","","","","(3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(3) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор."]
["","","","","","(4) - Нивата на звука се измерват в камера, която почти няма отразяване на звука.","(4) - Нивата на звука се измерват в камера, която почти няма отразяване на звука.","(4) - Нивата на звука се измерват в камера, която почти няма отразяване на звука.","(4) - Нивата на звука се измерват в камера, която почти няма отразяване на звука.","(4) - Нивата на звука се измерват в камера, която почти няма отразяване на звука.","(4) - Нивата на звука се измерват в камера, която почти няма отразяване на звука.","(4) - Нивата на звука се измерват в камера, която почти няма отразяване на звука."]
["","","","","","(5) - Работният шум е различен според работата и околните условия","(5) - Работният шум е различен според работата и околните условия","(5) - Работният шум е различен според работата и околните условия","(5) - Работният шум е различен според работата и околните условия","(5) - Работният шум е различен според работата и околните условия","(5) - Работният шум е различен според работата и околните условия","(5) - Работният шум е различен според работата и околните условия"]
["","","","","","(6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството.","(6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството.","(6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството.","(6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството.","(6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството.","(6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството.","(6) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството."]
["","","","","","(7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон."]
["","","","","","(8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%."]
["","","","","","(9) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA","(9) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA","(9) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA","(9) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA","(9) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA","(9) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA","(9) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(10) - Съдържа флуорирани парникови газове","(10) - Съдържа флуорирани парникови газове","(10) - Съдържа флуорирани парникови газове","(10) - Съдържа флуорирани парникови газове","(10) - Съдържа флуорирани парникови газове","(10) - Съдържа флуорирани парникови газове","(10) - Съдържа флуорирани парникови газове"]
["","","","","","(11) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(11) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(11) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(11) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(11) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(11) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(11) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон)."]
["","","","","","(12) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(12) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(12) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(12) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(12) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(12) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(12) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA"]
["","","","","","(13) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 16А","(13) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 16А","(13) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 16А","(13) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 16А","(13) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 16А","(13) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 16А","(13) - Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 16А"]
["","","","","","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA"]