{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":13,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDA10A2VEB","FXDA15A2VEB","FXDA20A2VEB","FXDA25A2VEB","FXDA32A2VEB","FXDA40A2VEB","FXDA63A2VEB","FXDA50A2VEB"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","","При висока скорост на вентилатора","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","При ниска скорост на вентилатора","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","При средна скорост на вентилатора","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["","Охлаждане","","При ниска скорост на вентилатора","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","При висока скорост на вентилатора","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","При средна скорост на вентилатора","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж и работа","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Маркуч за източване","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Материал за уплътнение (маркуч за източване)","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Метална скоба за източващия маркуч","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Шайба за скоба за окачване","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Винтове","","","","26","26","26","26","26","26","26","26"]
["","Изолация за фитинг","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Материал за уплътнение","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Скоби","","","","12","12","12","12","12","12","12","12"]
["Хладилен агент","Потенциал на глобално затопляне","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Консумирана мощност - 50Хц","Охлаждане","","При висока скорост на вентилатора","кВт","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["","Отопление","","При висока скорост на вентилатора","кВт","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["Капацитет на охлаждане","Общ капацитет","","При висока скорост на вентилатора","кВт","1.10","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","7.10","5.60"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","мм","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Тип","","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер"]
["","Газ","","Вън. д.","мм","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","","Тип","","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер"]
["","Дренаж","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Необходим окачен таван >","мм","","","","240","240","240","240","240","240","240","240"]
["Sound power level","Охлаждане","","При висока скорост на вентилатора","dBA","48","50","51","51","51","52","54","53"]
["Въздушен филтър","Type","","","","Сменяемо / миещо се","Сменяемо / миещо се","Сменяемо / миещо се","Сменяемо / миещо се","Сменяемо / миещо се","Сменяемо / миещо се","Сменяемо / миещо се","Сменяемо / миещо се"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","750","750","750","750","750","950","1,150","950"]
["","","","Дълбочина","мм","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Височина","мм","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Корпус","Материал","","","","Галванизирана стомана","Галванизирана стомана","Галванизирана стомана","Галванизирана стомана","Галванизирана стомана","Галванизирана стомана","Галванизирана стомана","Галванизирана стомана"]
["","Цвят","","","","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)"]
["Тегло","Тяло","","","кг","22.0","22.0","23.0","23.0","23.0","26.5","30.5","26.5"]
["Вентилатор","Външно статично налягане - 50 Hz","","Високо","Pa","30","30","30","30","30","44","44","44"]
["","Скорост на въздушния поток - 50 Хц","Охлаждане","При висока скорост на вентилатора","м³/мин","5.2","6.5","8.0","8.0","8.0","10.5","16.5","12.5"]
["","","","При ниска скорост на вентилатора","м³/мин","4.7","5.8","6.4","6.4","6.4","8.5","13.0","10.0"]
["Височина за източване","мм","","","","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["Капацитет на отопление","Общ капацитет","","При висока скорост на вентилатора","кВт","1.30","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","8.00","6.30"]
["Ток - 50 Хц","Ампераж на максималния поток (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Име","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Честота","","","Хц","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Напрежение","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Забележки","","","","","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка."]
["","","","","","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м."]
["","","","","","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м."]
["","","","","","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор."]
["","","","","","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)"]
["","","","","","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон."]
["","","","","","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон)."]
["","","","","","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA"]
["","","","","","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове"]