{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":62,"n_cols":14,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFA20A2VEB","FXFA25A2VEB","FXFA32A2VEB","FXFA40A2VEB","FXFA50A2VEB","FXFA63A2VEB","FXFA80A2VEB","FXFA100A2VEB","FXFA125A2VEB"]
["Капацитет на охлаждане","Общ капацитет","","При висока скорост на вентилатора","kW","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1","9.0","11.2","14.0"]
["Капацитет на отопление","Общ капацитет","","При висока скорост на вентилатора","kW","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0","10.0","12.5","16.0"]
["Входяща мощност - 50Hz","Охлаждане","","При висока скорост на вентилатора","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["","Отопление","","При висока скорост на вентилатора","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["","","","Широчина","мм","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Дълбочина","мм","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["Тегло","Тяло","","","kg","18","18","18","19","21","21","24","24","26"]
["Корпус","Материал","","","","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток - 50 Hz","Охлаждане","При висока скорост на вентилатора","м³/мин","12.8","12.8","12.8","14.8","15.1","16.6","23.3","28.8","33.0"]
["","","","При ниска скорост на вентилатора","м³/мин","8.9","8.9","8.9","10.4","10.7","10.7","13.8","13.8","20.6"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Ниво на звукова мощност","Охлаждане","","При висока скорост на вентилатора","дБА","49.0","49.0","49.0","51.0","51.0","53.0","55.0","60.0","61.0"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","При висока скорост на вентилатора","дБА","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","При средна скорост на вентилатора","дБА","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","При ниска скорост на вентилатора","дБА","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["","Отопление","","При висока скорост на вентилатора","дБА","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","При средна скорост на вентилатора","дБА","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","При ниска скорост на вентилатора","дБА","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Тип","","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер"]
["","","","Вън. д.","мм","6","6","6","6","6","6","6","10","10"]
["","Газ","","Тип","","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер"]
["","","","Вън. д.","мм","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Дренаж","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Декоративен панел","Модел","","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Размери","","Височина","мм","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["","","","Широчина","мм","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Дълбочина","мм","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Тегло","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Декоративен панел 2","Модел","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Размери","","Височина","мм","148","148","148","148","148","148","148","148","148"]
["","","","Широчина","мм","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Дълбочина","мм","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Тегло","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Декоративен панел 3","Модел","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Размери","","Височина","мм","106","106","106","106","106","106","106","106","106"]
["","","","Широчина","мм","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Дълбочина","мм","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Тегло","","","kg","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Въздушен филтър","Тип","","","","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола"]
["Стандартни аксесоари","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Wire clamp material","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation guide","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Screws","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Sealing pads","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Напрежение","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Ток - 50Hz","Ампераж на максималния поток (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Забележки","","","","","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка."]