{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":7,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFN-A2"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXFN50A2VEB","FXFN71A2VEB","FXFN112A2VEB"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","При висока скорост на вентилатора","дБА","36.0","41.0","47.0"]
["","","При ниска скорост на вентилатора","дБА","31.0","33.0","39.0"]
["","","При средна скорост на вентилатора","дБА","34.0","37.0","44.0"]
["","Охлаждане","При ниска скорост на вентилатора","дБА","31.0","33.0","38.0"]
["","","При висока скорост на вентилатора","дБА","35.0","40.0","46.0"]
["","","При средна скорост на вентилатора","дБА","33.0","36.0","43.0"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж и работа","","","1","1","1"]
["","Маркуч за източване","","","1","1","1"]
["","Скоба за източващия маркуч","","","1","1","1"]
["","Шайба за скоба за окачване","","","8","8","8"]
["","Винтове","","","4","4","4"]
["","Инструкции за монтаж","","","1","1","1"]
["","Изолация за фитинг","","","2","2","2"]
["","Уплътняващи тампони","","","1","1","1"]
["","Материал на телените скоби","","","7","7","7"]
["","Скоби","","","1","1","1"]
["Хладилен агент","Потенциал на глобално затопляне","","","1","1","1"]
["","Тип","","","R744 (CO2)","R744 (CO2)","R744 (CO2)"]
["Капацитет на охлаждане","Общ капацитет","При висока скорост на вентилатора","kW","5.60","8.00","12.50"]
["Тръбни връзки","Tечност","Вън. д.","мм","9.52","9.52","9.52"]
["","","Тип","","Споена връзка","Споена връзка","Споена връзка"]
["","Газ","Вън. д.","мм","12.70","12.70","12.70"]
["","","Тип","","Споена връзка","Споена връзка","Споена връзка"]
["","Дренаж","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Sound power level","Охлаждане","При висока скорост на вентилатора","дБА","53.0","58.0","63.0"]
["Въздушен филтър","Type","","","Смола","Смола","Смола"]
["Размери","Тяло","Широчина","мм","840","840","840"]
["","","Дълбочина","мм","840","840","840"]
["","","Височина","мм","246","246","288"]
["Корпус","Материал","","","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина"]
["Тегло","Тяло","","kg","26","26","29"]
["Декоративен панел","Тегло","","kg","5.5","5.5","5.5"]
["","Модел","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Размери","Височина","мм","65","65","65"]
["","","Дълбочина","мм","950","950","950"]
["","","Широчина","мм","950","950","950"]
["Топлинен капацитет","Общ капацитет","При висока скорост на вентилатора","kW","6.30","9.00","14.00"]
["Power supply","Фаза","","","1~","1~","1~"]
["","Честота","","Хц","50/60","50/60","50/60"]
["","Напрежение","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Забележки","","","","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C (сух термометър)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C (сух термометър)","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C (сух термометър)"]
["","","","","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)"]
["","","","","(3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира."]
["","","","","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон."]
["","","","","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%."]
["","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(7) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(7) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(7) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон)."]
["","","","","(8) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(8) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(8) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA"]
["","","","","(9) - BYCQ140E2W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140E2W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140E2W1B: черен стандартен панел с черни жалузи.","(9) - BYCQ140E2W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140E2W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140E2W1B: черен стандартен панел с черни жалузи.","(9) - BYCQ140E2W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140E2W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140E2W1B: черен стандартен панел с черни жалузи."]
["","","","","(10) - BYCQ140E2W1W има изцяло бяла изолация. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140E2W1W в среда, изложена на концентрация на прах.","(10) - BYCQ140E2W1W има изцяло бяла изолация. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140E2W1W в среда, изложена на концентрация на прах.","(10) - BYCQ140E2W1W има изцяло бяла изолация. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140E2W1W в среда, изложена на концентрация на прах."]
["","","","","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове"]