{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":16,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Капацитет на охлаждане","Общ капацитет","","При висока скорост на вентилатора","кВт","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Капацитет на отопление","Общ капацитет","","При висока скорост на вентилатора","кВт","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Входяща мощност - 50Hz","Охлаждане","","При висока скорост на вентилатора","кВт","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["","Отопление","","При висока скорост на вентилатора","кВт","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Широчина","мм","550","550","550","550","700","700","1000","1000","1400","1400","1550"]
["","","","Дълбочина","мм","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["Тегло","Тяло","","","кг","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Корпус","Цвят","","","","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)","Небоядисан (галванизиран)"]
["","Материал","","","","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток - 50 Hz","Охлаждане","При висока скорост на вентилатора","м³/мин","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","При ниска скорост на вентилатора","м³/мин","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["","Външно статично налягане - 50 Hz","","Високо","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Ниво на звукова мощност","Охлаждане","","При висока скорост на вентилатора","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","При висока скорост на вентилатора","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","При средна скорост на вентилатора","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["","","","При ниска скорост на вентилатора","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","Отопление","","При висока скорост на вентилатора","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","При средна скорост на вентилатора","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","","","При ниска скорост на вентилатора","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Тип","","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер"]
["","","","Вън. д.","мм","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","Газ","","Тип","","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер"]
["","","","Вън. д.","мм","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","Дренаж","","","","VP20 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26), денивелация 625 mm","VP20 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26), денивелация 625 mm","VP20 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26), денивелация 625 mm","VP20 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26), денивелация 625 mm","VP20 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26), денивелация 625 mm","VP20 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26), денивелация 625 mm","VP20 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26), денивелация 625 mm","VP20 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26), денивелация 625 mm","VP20 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26), денивелация 625 mm","VP20 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26), денивелация 625 mm","VP20 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26), денивелация 625 mm"]
["Височина за източване","мм","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Въздушен филтър","Тип","","","","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола"]
["Стандартни аксесоари","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Clamps","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Sealing pad","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Електрозахранване","Име","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Напрежение","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Ток - 50Hz","Ампераж на максималния поток (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Забележки","","","","","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка."]
["","","","","","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.","(2) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м."]
["","","","","","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.","(3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м."]
["","","","","","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор.","(4) - Капацитетите са нетни, включващи изваждане на охлаждането (и добавяне за затоплянето) за топлината от двигателя на вътрешния вентилатор."]
["","","","","","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)","(5) - Външното статично налягане може да се промени чрез задаване от дистанционното управление (от стандартно до високо, виж ръководството за монтаж)"]
["","","","","","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(6) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон."]
["","","","","","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(7) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(9) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон)."]
["","","","","","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(10) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA"]
["","","","","","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове","(11) - Съдържа флуорирани парникови газове"]