{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXZA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXZA15A2VEB","FXZA20A2VEB","FXZA25A2VEB","FXZA32A2VEB","FXZA40A2VEB","FXZA50A2VEB"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","","При висока скорост на вентилатора","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","При ниска скорост на вентилатора","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","При средна скорост на вентилатора","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","Охлаждане","","При ниска скорост на вентилатора","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","При висока скорост на вентилатора","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","При средна скорост на вентилатора","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж и работа","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Маркуч за източване","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Метална скоба за източващия маркуч","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Шайба за скоба за окачване","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Винтове","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Изолация за фитинг","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Уплътняващ тампон","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Скоби","","","","7","7","7","7","7","7"]
["Хладилен агент","Потенциал на глобално затопляне","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Консумирана мощност - 50Хц","Охлаждане","","При висока скорост на вентилатора","кВт","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["","Отопление","","При висока скорост на вентилатора","кВт","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["Капацитет на охлаждане","Общ капацитет","","При висока скорост на вентилатора","кВт","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","мм","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Тип","","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер"]
["","Газ","","Вън. д.","мм","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70"]
["","","","Тип","","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер","Свързване с щуцер"]
["","Дренаж","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Декоративен панел 4","Размери","","Дълбочина","мм","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Широчина","мм","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Височина","мм","55","55","55","55","55","55"]
["","Модел","","","","BYFQ60B3W1, Вижте бележка 2","BYFQ60B3W1, Вижте бележка 2","BYFQ60B3W1, Вижте бележка 2","BYFQ60B3W1, Вижте бележка 2","BYFQ60B3W1, Вижте бележка 2","BYFQ60B3W1, Вижте бележка 2"]
["","Цвят","","","","Бял (RAL9010)","Бял (RAL9010)","Бял (RAL9010)","Бял (RAL9010)","Бял (RAL9010)","Бял (RAL9010)"]
["","Тегло","","","кг","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Sound power level","Охлаждане","","При висока скорост на вентилатора","dBA","49","49","50","51","54","60"]
["Въздушен филтър","Type","","","","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола","Смола"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Дълбочина","мм","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Височина","мм","260","260","260","260","260","260"]
["Корпус","Материал","","","","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина"]
["Тегло","Тяло","","","кг","15.5","15.5","15.5","16.5","16.5","18.5"]
["Декоративен панел 2","Тегло","","","кг","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Модел","","","","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S"]
["","Размери","","Дълбочина","мм","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Широчина","мм","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Височина","мм","46","46","46","46","46","46"]
["","Цвят","","","","СРЕБРИСТ","СРЕБРИСТ","СРЕБРИСТ","СРЕБРИСТ","СРЕБРИСТ","СРЕБРИСТ"]
["Декоративен панел 3","Размери","","Дълбочина","мм","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Височина","мм","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Широчина","мм","700","700","700","700","700","700"]
["","Цвят","","","","Бял (RAL9010)","Бял (RAL9010)","Бял (RAL9010)","Бял (RAL9010)","Бял (RAL9010)","Бял (RAL9010)"]
["","Модел","","","","BYFQ60B2W1, Вижте бележка 2","BYFQ60B2W1, Вижте бележка 2","BYFQ60B2W1, Вижте бележка 2","BYFQ60B2W1, Вижте бележка 2","BYFQ60B2W1, Вижте бележка 2","BYFQ60B2W1, Вижте бележка 2"]
["","Тегло","","","кг","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Fan","Скорост на въздушния поток - 50 Хц","Охлаждане","При висока скорост на вентилатора","м³/мин","8.5","8.7","9.0","10.0","11.5","14.0"]
["","","","При ниска скорост на вентилатора","м³/мин","6.5","6.5","6.5","7.0","8.0","10.0"]
["Декоративен панел","Тегло","","","кг","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Модел","","","","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W"]
["","Размери","","Височина","мм","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Дълбочина","мм","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Широчина","мм","620","620","620","620","620","620"]
["","Цвят","","","","Бял (N9.5)","Бял (N9.5)","Бял (N9.5)","Бял (N9.5)","Бял (N9.5)","Бял (N9.5)"]
["Капацитет на отопление","Общ капацитет","","При висока скорост на вентилатора","кВт","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30"]
["Ток - 50 Хц","Ампераж на максималния поток (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Име","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Честота","","","Хц","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Напрежение","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Забележки","","","","","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка.","(1) - Стойностите са валидни за фабричната настройка."]
["","","","","","(2) - Необходимо е да се използва опция ERPS23 (преходен кабелен сноп) за свързване на стандартен панел.","(2) - Необходимо е да се използва опция ERPS23 (преходен кабелен сноп) за свързване на стандартен панел.","(2) - Необходимо е да се използва опция ERPS23 (преходен кабелен сноп) за свързване на стандартен панел.","(2) - Необходимо е да се използва опция ERPS23 (преходен кабелен сноп) за свързване на стандартен панел.","(2) - Необходимо е да се използва опция ERPS23 (преходен кабелен сноп) за свързване на стандартен панел.","(2) - Необходимо е да се използва опция ERPS23 (преходен кабелен сноп) за свързване на стандартен панел."]
["","","","","","(3) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)","(3) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)","(3) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)","(3) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)","(3) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)","(3) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)"]
["","","","","","(4) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(4) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(4) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(4) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(4) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)","(4) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)"]
["","","","","","(5) - Размерите не включват контролната кутия","(5) - Размерите не включват контролната кутия","(5) - Размерите не включват контролната кутия","(5) - Размерите не включват контролната кутия","(5) - Размерите не включват контролната кутия","(5) - Размерите не включват контролната кутия"]
["","","","","","(6) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(6) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(6) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(6) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(6) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(6) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира."]
["","","","","","(7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.","(7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон."]
["","","","","","(8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.","(8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(10) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(10) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(10) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(10) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(10) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).","(10) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон)."]
["","","","","","(11) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(11) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(11) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(11) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(11) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA","(11) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA"]
["","","","","","(12) - Съдържа флуорирани парникови газове","(12) - Съдържа флуорирани парникови газове","(12) - Съдържа флуорирани парникови газове","(12) - Съдържа флуорирани парникови газове","(12) - Съдържа флуорирани парникови газове","(12) - Съдържа флуорирани парникови газове"]