{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","HXHD-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","HXHD125A8V1B","HXHD200A8Y1B"]
["Корпус","Цвят","","","","Метално сив","Метално сив"]
["","Материал","","","","Метален лист с покритие","Метален лист с покритие"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","705","705"]
["","","","Широчина","мм","600","600"]
["","","","Дълбочина","мм","695","695"]
["Тегло","Тяло","","","кг","92","147"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-134a","R-134a"]
["","Зареждане","","","кг","2","2.6"]
["Звукова мощност","Ном.","","","дБА","55","60"]
["Ниво на звуково налягане","Ном.","","","дБА","42, 43","46, 46"]
["Работен диапазон","Отопление","Водна страна","Мин.","°C","25","25"]
["","","","Макс.","°C","80.0","80.0"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","1~","3~"]
["","Честота","","","Хц","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240","380-415"]
["Ток","Препоръчани предпазители","","","A","20","16"]
["Забележки","","","","","(1) - EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; околни условия: 7°C със сух термометър/6°C с влажен термометър","(1) - EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; околни условия: 7°C със сух термометър/6°C с влажен термометър"]
["","","","","","(2) - За водата  Dt 5°C","(2) - За водата  Dt 10°C"]
["","","","","","(3) - Нивата на звука са измерени при: EW 55°C; LW 65°C","(3) - Нивата на звука са измерени при: EW 55°C; LW 65°C"]
["","","","","","(4) - Нивата на звука са измерени при: EW 70℃; LW 80℃","(4) - Нивата на звука са измерени при: EW 70℃; LW 80℃"]
["","","","","","(5) - Настройка на място","(5) - Настройка на място"]
["","","","","","(6) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys (съпротивлениена системата) ≤ Zmax.","(6) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys (съпротивлениена системата) ≤ Zmax."]
["","","","","","(7) - Настройка по Европейски/международен технически стандарт за ограниченията за преобразуватели на напрежение, колебания на напрежение и примигване в обществените електрозахранващи системи за ниско напрежение за оборудване, с номинална мощност ≤ 75А.","(7) - Настройка по Европейски/международен технически стандарт за ограниченията за преобразуватели на напрежение, колебания на напрежение и примигване в обществените електрозахранващи системи за ниско напрежение за оборудване, с номинална мощност ≤ 75А."]
["","","","","","(8) - Zsys: съпротивление на системата","(8) - Zsys: съпротивление на системата"]
["","","","","","(9) - Мощност на късо съединение","(9) - Мощност на късо съединение"]