{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LRYEQ-AY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LRYEQ16A7Y1"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж","","","","1"]
["","Ръководство за работа","","","","1"]
["","Свързващи тръби","","","","1"]
["","Табелка за хладилен агент за флуориран парников газ","","","","1"]
["","Етикет за маса на хладилен агент","","","","1"]
["","Етикети на няколко езика за флуорираните парникови газове","","","","1"]
["Тегло","Тяло","","","kg","370"]
["Хладилен агент","Charge","","","TCO2Eq","24.0"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","11.5"]
["","Тип","","","","R-410A"]
["Електромотор на вентилатор","Изходяща мощност","","","W","750"]
["","Задвижване","","","","Директно задвижване"]
["Топлообменник","Тип","","","","Серпантина с напречни ребра"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","1,240"]
["","","","Дълбочина","мм","765"]
["","","","Височина","мм","1,680"]
["Корпус","Цвят","","","","Цвят слонова кост"]
["Вентилатор","Тип","","","","Витлов вентилатор"]
["","Скорост на въздушния поток","Охлаждане","Ном.","м³/мин","230"]
["","Количество","","","","2"]
["Power supply","Фаза","","","","3~"]
["","Честота","","","Хц","50"]
["","Напрежение","","","V","380-415"]
["Забележки","","","","","(1) - Приоритетен режим на охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19°C с влажен термометър; външна температура 32°C със сух термометър; дължина на тръбите: 7,5m; денивелация: 0m"]
["","","","","","(2) - Приоритетен режим на охлаждане: температура изпарит. -10℃; външна температура 32°C със сух термометър; SH всмукване: 10℃"]
["","","","","","(3) - Режим на 100% рециклиране на топлина: вътрешна температура 20°C със сух термометър; външна температура 7°C със сух термометър, 6°C с влажен термометър 18 кВт натоварване на замразяване; дължина на тръбите: 7,5m; денивелация: 0m"]
["","","","","","(4) - Температура на насищане, еквивалентна на смукателно налягане (страна на замразяване); -10°C (в състояние на охлаждане); капацитет на свързване за вътрешен климатик: 10 к.с., когато рециклирането на топлина е 100%"]
["","","","","","(5) - Компресор 1"]
["","","","","","(6) - Компресор 2"]
["","","","","","(7) - Компресор 3"]
["","","","","","(8) - Фабрично зареждане на тялото"]
["","","","","","(9) - Монтирайте маслоотделителя на 5 м от външното тяло"]
["","","","","","(10) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон"]
["","","","","","(11) - За повече подробности за стандартните принадлежности, направете справка с ръководството за монтаж/експлоатация"]
["","","","","","(12) - Съдържа флуорирани парникови газове"]