{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":63,"n_cols":6,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MCK55W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MCK55WVM"]
["Тип","","","","","Овлажняващ въздухопречиствател"]
["Приложение","","","","","Подов тип"]
["Корпус","Цвят","","","","Бяло"]
["Размери","Тяло","","Височина","mm","700"]
["","","","Широчина","mm","270"]
["","","","Дълбочина","mm","270"]
["Тегло","Тяло","","","kg","9.5"]
["Приложим размер на стая","м²","","","","41 (1), 82 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","320"]
["Операция за пречистване на въздуха","Входяща мощност","","Турбо","кВт","0.056"]
["","","","M","кВт","0.017"]
["","","","L","кВт","0.010"]
["","","","Тих","кВт","0.007"]
["Овлажняваща операция","Входяща мощност","","Турбо","кВт","0.058"]
["","","","M","кВт","0.019"]
["","","","L","кВт","0.014"]
["","","","Тих","кВт","0.011"]
["","Вместимост на водния резервоар","","","л","2.7"]
["Ниво на звуково налягане","Операция за пречистване на въздуха","","Турбо","dBA","53.0"]
["","","","Средна","dBA","39.0"]
["","","","Ниско","dBA","29.0"]
["","","","Тих","dBA","19.0"]
["","Овлажняваща операция","","Турбо","dBA","53.0"]
["","","","Средна","dBA","39.0"]
["","","","Ниско","dBA","33.0"]
["","","","Тих","dBA","25.0"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Операция за пречистване на въздуха","Турбо","m³/h","330"]
["","","","Средна","m³/h","192"]
["","","","Ниско","m³/h","120"]
["","","","Тих","m³/h","54"]
["","","Овлажняваща операция","Турбо","m³/h","330"]
["","","","Средна","m³/h","192"]
["","","","Ниско","m³/h","144"]
["","","","Тих","m³/h","102"]
["Начин на улавяне на праха","","","","","Електростатичен HEPA филтър"]
["Метод на обезмирисяване","","","","","Flash streamer + Обезмирисяващ катализатор"]
["Стандартни аксесоари","Operation manual","","","","1"]
["","Electrostatic HEPA filter","","","","1"]
["","Deodorising filter","","","","1"]
["","Caster","","","","4"]
["","Humidifying filter","","","","2"]
["","Remote control holder","","","","1"]
["","Remote control lid","","","","1"]
["Захранващ кабел","Захранващ кабел-=-м","","","","1.8"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","1~"]
["","Електрозахранване-=-Честота","","Честота","","50/60"]
["","Електрозахранване-=-Напрежение","","Напрежение","","220-240/220-230"]
["Течащ ток","Операция за пречистване на въздуха","Течащ ток-=-Операция за пречистване на въздуха-=-Турбо","Турбо","","0.50"]
["","","Течащ ток-=-Операция за пречистване на въздуха-=-Средна","Средна","","0.19"]
["","","Течащ ток-=-Операция за пречистване на въздуха-=-Ниско","Течащ ток-=-Операция за пречистване на въздуха-=-Ниско-=-A","","0.12"]
["","","Течащ ток-=-Операция за пречистване на въздуха-=-Тих","Тих","","0.09"]
["","Овлажняваща операция","Течащ ток-=-Овлажняваща операция-=-Турбо","Турбо","","0.50"]
["","","Течащ ток-=-Овлажняваща операция-=-Средна","Средна","","0.20"]
["","","Течащ ток-=-Овлажняваща операция-=-Ниско","Ниско","","0.15"]
["","","Течащ ток-=-Овлажняваща операция-=-Тих","Тих","","0.13"]
["Забележки","","","","","(1) - Този приложим размер на помещение е подходящ за използване на уреда на максимална скорост на вентилатора (HH). Приложимият размер на помещение посочва пространството, при което известно количество прахови частици могат да бъдат отстранени за 30 минути. (JEM 1467)"]
["","","","","","(2) - Преобразуван до стандартите на NRCC от стойности от изпитване в съответствие с JEM1467."]