{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":58,"n_cols":6,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RDXYQ-T"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","RDXYQ5T7V1B","RDXYQ8T7V1B"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","Ном.","дБА","","54.0 (5)"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж и работа","","","","1"]
["","Маркуч за източване","","","","1"]
["","Винтове","","","","1"]
["","Заключващи се връзки","","","","1"]
["","Лента за маркуч","","","","1"]
["Тегло","Тяло","","кг","","103"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-410A"]
["Piping connections","Drain","OD","мм","","32"]
["Звукова мощност","Охлаждане","Ном.","дБА","","81.0 (4)"]
["Размери","Тяло","Широчина","мм","","1,456"]
["","","Дълбочина","мм","","1,044"]
["","","Височина","мм","","397"]
["","Шахти","Височина","мм","","298"]
["","","Широчина","мм","","1,196"]
["Power supply","Фаза","","","","1N~"]
["","Име","","","","V1"]
["","Честота","","Хц","","50"]
["","Напрежение","","V","","220-240"]
["Забележки","","","","(1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира.","(1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м."]
["","","","","(2) - Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука.","(2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м."]
["","","","","(3) - RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)","(3) - Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътр. VRV DX и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (което е; 50% ≤ CR ≤ 130%)."]
["","","","","(4) - За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток.","(4) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира."]
["","","","","(5) - Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята).","(5) - Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука."]
["","","","","(6) - TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект","(6) - Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж"]
["","","","","(7) - FLA означава номиналния работен ток на вентилатора","(7) - RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)"]
["","","","","","(8) - MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги  ≤ макс. работен ток."]
["","","","","","(9) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc  ≥ минимална стойност на Ssc"]
["","","","","","(10) - За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток."]
["","","","","","(11) - Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята)."]
["","","","","","(12) - TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект"]
["","","","","","(13) - FLA означава номиналния работен ток на вентилатора"]
["","","","","","(14) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%."]
["","","","","","(15) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон."]
["","","","","","(16) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука."]
["","","","","","(17) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза"]
["","","","","","(18) - Ssc: мощност на късо съединение"]
["","","","","","(19) - За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация"]
["Размери","Тяло","Височина","мм","397"]
["","","Широчина","мм","1456"]
["","","Дълбочина","мм","1044"]
["","Шахти","Височина","мм","298"]
["","","Широчина","мм","1196"]
["Тегло","Тяло","","кг","97"]
["Звукова мощност","Охлаждане","Ном.","дБА","77.0 (4)"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","Ном.","дБА","47.0 (5)"]
["Стандартни аксесоари","Hose band","","","1"]
["","Drain hose","","","1"]
["","Installation and operation manual","","","1"]
["","Screws","","","1"]
["","Tie-wraps","","","1"]
["Електрозахранване","Честота","","Хц","50"]