{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXA-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXA42B2V1B","RXA42B5V1B","RXA50B2V1B","RXA50B5V1B"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","734","","734","734"]
["","","","Широчина","мм","870","","870","954"]
["","","","Дълбочина","мм","373","","373","401"]
["Тегло","Тяло","","","кг","50","","50","49"]
["Компресор","Тип","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Мин.","°CDB","-10","","-10","-10"]
["","","","Макс.","°CDB","46","","46","46"]
["","Отопление","околна температура","Мин.","°C с влажен термометър","-15","","-15","-15"]
["","","","Макс.","°C с влажен термометър","18","","18","18"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","dBA","48.0","","48.0","48"]
["","Отопление","","Ном.","dBA","48.0","","48.0","48"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-32","","R-32","R-32"]
["","Зареждане","","","кг","1.10","","1.10","1.1"]
["","Маса","","","tCO2Eq","0.75","","0.75","0.75"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","675","","675","675"]
["Тръбни съединения","Дължина на тръбите","Макс.","Външ. у-во - Вътр. у-во","м","30","","30","30"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","20","","20","20"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж","","","","1","","1","1"]
["","Етикет за маса на хладилен агент","","","","1","","1","1"]
["","Етикети на няколко езика за флуорираните парникови газове","","","","1","","1","1"]
["","Капачка за източващ отвор","","","","3","","3","3"]
["","Тапа за източващ отвор","","","","1","","1","1"]
["Диапазон на енергийна ефективност","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","1~","","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240","","220-240","220-240"]
["Забележки","","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","","(3) - Съдържа флуорирани парникови газове","","(3) - Съдържа флуорирани парникови газове","(3) - Съдържа флуорирани парникови газове"]