{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":16,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXJ-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXJ20M2V1B","RXJ20M3V1B","RXJ20M5V1B","RXJ25M2V1B","RXJ25M3V1B","RXJ25M5V1B","RXJ35M2V1B","RXJ35M3V1B","RXJ35M5V1B","RXJ50MV1B","RXJ50M2V1B"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Охлаждане","Свръх ниска","м³/мин","29.3","","","29.3","","","29.3","","","38.5"]
["","","Отопление","Свръх ниска","м³/мин","25.6","","","25.6","","","25.6","","","34.3"]
["","","","Свръх ниска","cfm","1035","","","1035","","","1035","","","1359"]
["","","Отопление","Свръх ниска","cfm","904","","","904","","","904","","","1211"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","550","550","550","550","550","550","550","550","550","735","735"]
["","","","Широчина","мм","765","765","765","765","765","765","765","765","765","825","825"]
["","","","Дълбочина","мм","285","285","285","285","285","285","285","285","285","300","300"]
["Тегло","Тяло","","","кг","34","32","32","34","32","32","34","32","32","44","44"]
["Електромотор на вентилатор","Скорост","Охлаждане","Свръх ниска","RPM","760","","","760","","","760","","","620"]
["","","Отопление","Свръх ниска","RPM","740","","","740","","","740","","","620"]
["Компресор","Type","","","","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Мин.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","°CDB","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Отопление","околна температура","Мин.","°C (влажен термометър)","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15"]
["","","","Макс.","°C (влажен термометър)","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","20"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Висок","дБА","46","","","46","","","48","","","48","48"]
["","","","Ном.","дБА","","46","46","","46","46","","49","49"]
["","","","Ниско","дБА","","","","","","","","","","","45"]
["","Отопление","","Висок","дБА","47","","","47","","","48","","","48","48"]
["","","","Ном.","дБА","","47","47","","47","47","","49","49"]
["","","","Ниво на звуково налягане-=-Отопление-=-Ниско-=-dBA","дБА","","","","","","","","","","","45"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Зареждане","","","кг","0.72","0.76","0.76","0.72","0.76","0.76","0.72","0.76","0.76","1.30","1.3"]
["","Маса","","","tCO2Eq","0.5","0.52","0.52","0.5","0.52","0.52","0.5","0.52","0.52","0.9","0.88"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","675","675.0","675.0","675","675.0","675.0","675","675.0","675.0","675","675"]
["Тръбни съединения","Дължина на тръбите","Макс.","Външ. у-во - Вътр. у-во","м","20","20","20","20","20","20","20","20","20","30","30"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","15","15.0","15.0","15","15.0","15.0","15","15.0","15.0","20"]
["Стандартни аксесоари","Installation manual","","","","1","1","","1","1","","1","1","","1"]
["","Drain plug","","","","1","1","","1","1","","1","1","","1"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Забележки","","","","","(1) - 220V","","","(1) - 220V","","","(1) - 220V","","","(1) - 220V"]
["","","","","","(2) - 230V","","","(2) - 230V","","","(2) - 230V","","","(2) - 230V"]
["","","","","","(3) - 240V","","","(3) - 240V","","","(3) - 240V","","","(3) - 240V"]
["Компресор","Тип","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Стандартни аксесоари","Refrigerant charge label","","","","","1","","","1","","","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","","1","","","1","","","1"]
["","General safety precautions","","","","","1","","","1","","","1"]