{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":14,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXP-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXP20L2V1B","RXP20L5V1B","RXP25L2V1B","RXP25L5V1B","RXP35L2V1B","RXP35L5V1B","RXP50L2V1B","RXP60L2V1B","RXP71L2V1B"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","550","550","550","550","550","550","734","734","734"]
["","","","Широчина","мм","658","658","658","658","658","658","870","870","870"]
["","","","Дълбочина","мм","275","275","275","275","275","275","373","373","373"]
["Тегло","Тяло","","","kg","28","26","28","26","28","28","46.0","50.0","50.0"]
["Компресор","Тип","","","","","","","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Мин.","°C (сух термометър)","-10","","-10","","-10","","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","°C (сух термометър)","46","","46","","46","","46","46","46"]
["","Отопление","околна температура","Мин.","°C с влажен термометър","-15","","-15","","-15","","-15","-15","-15"]
["","","","Макс.","°C с влажен термометър","18","","18","","18","","18","18","18"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Висок","дБА","46","46","46","46","48","48"]
["","","","Ном.","дБА","","","","","","","47","49","52"]
["","Отопление","","Висок","дБА","47","47","47","47","48","48"]
["","","","Ном.","дБА","","","","","","","49","49","52"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Зареждане","","","kg","0.70","0.65","0.70","0.65","0.70","0.70","0.90","1.15","1.15"]
["","Маса","","","tCO2Eq","0.48","0.44","0.48","0.44","0.48","0.48","0.61","0.78","0.78"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675","675","675"]
["Тръбни съединения","Дължина на тръбите","Макс.","Външ. у-во - Вътр. у-во","м","15","15","15","15","15","15","30","30","30"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","12","12","12","12","12","12","20","20","20"]
["Стандартни аксесоари","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain cap","","","","","","","","","","3","3","3"]
["","Drain plug","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Компресор","Тип","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Стандартни аксесоари","General safety precautions","","","","1","1","1","1","1","1"]