{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXS60F4V1B","RXS60F2V1B","RXS60F3V1B","RXS71FAV1B9","RXS71FV1B","RXS71FAV1B"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","","Висок","дБА","49","","","52"]
["","","","Ниско","дБА","46","","","49"]
["","Охлаждане","","Ниско","дБА","46","","","49"]
["","","","Висок","дБА","49","","","52"]
["Стандартни аксесоари","Дренажна муфа","","","","1","","","1"]
["","Ръководство за монтаж","","","","1","","","1"]
["Хладилен агент","Charge","","","TCO2Eq","3.1","","","4.8"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","2,087.5","","","2,087.5"]
["","Зареждане","","","kg","1.5","","","2.3"]
["","Тип","","","","R-410A","","","R-410A"]
["Тръбни съединения","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","20","","","20"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","","","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)"]
["Компресор","Тип","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Размери","Тяло","","Широчина","mm","825","","","900"]
["","","","Дълбочина","mm","300","","","320"]
["","","","Височина","mm","735","","","770"]
["Тегло","Тяло","","","kg","48","","","71"]
["Power supply","Phase","","","","1~","","","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","","","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240","","","220-240"]
["Забележки","","","","","(1) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток","(1) - 220V","","(1) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток","(1) - 220V"]
["","","","","","(2) - Съдържа флуорирани парникови газове","(2) - 230V","","(2) - Съдържа флуорирани парникови газове","(2) - 230V"]
["Размери","Тяло","","Височина","mm","","735","735","","770","770"]
["","","","Широчина","mm","","825","825","","900","900"]
["","","","Дълбочина","mm","","300","300","","320","320"]
["Тегло","Тяло","","","kg","","48","48","","71","71"]
["Компресор","Тип","","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Мин.","°CDB","","-10","-10","","-10","-10"]
["","","","Макс.","°CDB","","46","46","","46","46"]
["","Отопление","околна температура","Мин.","°C с влажен термометър","","-15","-15","","-15","-15"]
["","","","Макс.","°C с влажен термометър","","18","20","","18","20"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Висок","дБА","","49","49","","52","52"]
["","","","Ниско","дБА","","46","46","","49","49"]
["","Отопление","","Висок","дБА","","49","49","","52","52"]
["","","","Ниво на звуково налягане-=-Отопление-=-Ниско-=-dBA","дБА","","46","46","","49","49"]
["Хладилен агент","Тип","","","","","R-410A","R-410A","","R-410A","R-410A"]
["","Зареждане","","","kg","","1.5","1.5","","2.3","2.3"]
["","Маса","","","tCO2Eq","","3.1","3.1","","4.8","4.8"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","","2087.5","2087.5","","2087.5","2087.5"]
["Тръбни съединения","Дължина на тръбите","Макс.","Външ. у-во - Вътр. у-во","м","","30","30","","30","30"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","","20","20","","20","20"]
["Стандартни аксесоари","Installation manual","","","","","Installation manual","1","","Installation manual","1"]
["","Drain plug","","","","","Drain plug","","","Drain plug"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","","1~","1~","","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","","50","50","","50","50"]
["","Напрежение","","","V","","220-240","220-240","","220-240","220-240"]
["Забележки","","","","","","(3) - 240V","","","(3) - 240V"]
["Стандартни аксесоари","Drain socket","","","","","","1","","","1"]
["Ниво на звукова мощност","Охлаждане","","","дБА","","","","65"]