{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":72,"n_cols":8,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXS-L3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXS20L3V1B","RXS25L3V1B","RXS35L3V1B"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","","Висок","dBA","","","48"]
["","Охлаждане","","Висок","dBA","","","48"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж","","","","","","1"]
["","Етикет за маса на хладилен агент","","","","","","1"]
["","Етикети на няколко езика за флуорираните парникови газове","","","","","","1"]
["","Дренажна пробка (само за термопомпени модели)","","","","","","1"]
["Хладилен агент","Charge","","","TCO2Eq","","","2.5"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","","","2,087.5"]
["","Количество","","","кг","","","1.2"]
["","Тип","","","","","","R-410A"]
["Електромотор на вентилатор","Скорост","Охлаждане","Свръх ниска","обор.","","","780"]
["","","Отопление","Свръх ниска","обор.","","","740"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Макс.","°CDB","","","46"]
["","","","Мин.","°CDB","","","-10"]
["","Отопление","околна температура","Макс.","°C с влажен термометър","","","18"]
["","","","Мин.","°C с влажен термометър","","","-15"]
["Тръбни съединения","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","","","15"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","","","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","","","765"]
["","","","Дълбочина","мм","","","285"]
["","","","Височина","мм","","","550"]
["Компресор","Тип","","","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Тегло","Тяло","","","кг","","","34"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Отопление","Свръх ниска","cfm","","","904"]
["","","","Свръх ниска","м³/мин","","","25.6"]
["","","Охлаждане","Свръх ниска","м³/мин","","","30.1"]
["","","","Свръх ниска","cfm","","","1,063"]
["Power supply","Фаза","","","","","","1~"]
["","Честота","","","Хц","","","50"]
["","Напрежение","","","V","","","220-240"]
["Забележки","","","","","","","(1) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Охлаждане","Свръх ниска","м³/мин","30.1","30.1"]
["","","Отопление","Свръх ниска","м³/мин","25.6","25.6"]
["","","","Свръх ниска","cfm","1063","1063"]
["","","Отопление","Свръх ниска","cfm","904","904"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","550","550"]
["","","","Широчина","мм","765","765"]
["","","","Дълбочина","мм","285","285"]
["Тегло","Тяло","","","кг","34","34"]
["Електромотор на вентилатор","Скорост","Охлаждане","Свръх ниска","обор.","780","780"]
["","","Отопление","Свръх ниска","обор.","740","740"]
["Компресор","Тип","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Мин.","°CDB","-10","-10"]
["","","","Макс.","°CDB","46","46"]
["","Отопление","околна температура","Мин.","°C с влажен термометър","-15","-15"]
["","","","Макс.","°C с влажен термометър","18","18"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Висок","dBA","46","46"]
["","Отопление","","Висок","dBA","47","47"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-410A","R-410A"]
["","Зареждане","","","кг","1.0","1.0"]
["","Маса","","","tCO2Eq","2.1","2.1"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","2087.5","2087.5"]
["Тръбни съединения","Дължина на тръбите","Макс.","Външ. у-во - Вътр. у-во","м","20","20"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","15","15"]
["Стандартни аксесоари","Installation manual","","","","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1"]
["","Drain plug","","","","1"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240","220-240"]
["Забележки","","","","","(1) - 220V"]
["","","","","","(2) - 230V"]
["","","","","","(3) - 240V"]
["Стандартни аксесоари","Drain plug (only heat pump models)","","","","","1"]