{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG35B5V1B","RZAG50B5V1B","RZAG60B5V1B"]
["Размери","Тяло","","Височина","mm","734","734","734"]
["","","","Широчина","mm","870","870","870"]
["","","","Дълбочина","mm","373","373","373"]
["Тегло","Тяло","","","kg","52","52","52"]
["Compressor","Type","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Мин.","°C със сух термометър","-20","-20","-20"]
["","","","Макс.","°C със сух термометър","52","52","52"]
["","Отопление","околна температура","Мин.","°C (влажен термометър)","-21","-21","-21"]
["","","","Макс.","°C (влажен термометър)","18","18","18"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","","дБА","62","63","64"]
["","Отопление","","","дБА","62","63","64"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","дБА","48","49","50"]
["","Отопление","","Ном.","дБА","48","49","50"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Зареждане","","","kg","1.55","1.55","1.55"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","675","675","675"]
["","Маса","","","tCO2Eq","1.05","1.05","1.05"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Газ","","Вън. д.","mm","9.52","12.7","12.7"]
["","Дължина на тръбите","Макс.","Външ. у-во - Вътр. у-во","м","50","50","50"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 30 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 30 м)","0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 30 м)"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","30","30","30"]
["Стандартни аксесоари","RZAG35B5V1B","","","","1"]
["","Installation manual","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","General safety precautions","General safety precautions","General safety precautions"]
["","LOT10 Energy Label","","","","LOT10 Energy Label","LOT10 Energy Label","LOT10 Energy Label"]
["","Drain cap","","","","3","3","3"]
["","Drain plug","","","","1","1","1"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Забележки","","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон","(1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон"]
["","","","","","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","","(3) - Съдържа флуорирани парникови газове","(3) - Съдържа флуорирани парникови газове","(3) - Съдържа флуорирани парникови газове"]
["Стандартни аксесоари","RZAG50B5V1B","","","","","1"]
["","RZAG60B5V1B","","","","","","1"]