{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-LV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71L7V1B","RZAG100L7V1B","RZAG125L7V1B","RZAG140L7V1B"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","","Ном.","dBA","50","51","52","52"]
["","Охлаждане","","Ном.","dBA","48","49","51","52"]
["Стандартни аксесоари","Заключващи се връзки","","","","2","2","2","2"]
["","Ръководство за монтаж","","","","1","1","1","1"]
["Хладилен агент","Charge","","","TCO2Eq","1.8","2.3","2.3","2.3"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","675","675","675","675"]
["","Количество","","","кг","2.6","3.4","3.4","3.4"]
["","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","мм","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Дължина на тръбите","Макс.","Външ. у-во - Вътр. у-во","м","55","85","85","85"]
["","","Система","Незареден","м","30","30","30","30"]
["","","","Еквивалент","м","75","100","100","100"]
["","Газ","","Вън. д.","мм","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Вътр. у-во","Макс.","м","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["","","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж"]
["Sound power level","Охлаждане","","","dBA","64","64","66","67"]
["Компресор","Тип","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Размери","Тяло","","Широчина","мм","940","940","940","940"]
["","","","Дълбочина","мм","320","320","320","320"]
["","","","Височина","мм","990","1,430","1,430","1,430"]
["Тегло","Тяло","","","кг","67","93","93","93"]
["Power supply","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Напрежение","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Забележки","","","","","(1) - Съдържа флуорирани парникови газове","(1) - Съдържа флуорирани парникови газове","(1) - Съдържа флуорирани парникови газове","(1) - Съдържа флуорирани парникови газове"]
["","","","","","(2) - Номиналният капацитет за охлаждане важи за: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност","(2) - Номиналният капацитет за охлаждане важи за: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност","(2) - Номиналният капацитет за охлаждане важи за: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност","(2) - Номиналният капацитет за охлаждане важи за: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност"]
["","","","","","(3) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност","(3) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност","(3) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност","(3) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност"]
["","","","","","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]