{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZASG-MY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZASG100MUY","RZASG125MUY","RZASG140MUY"]
["Размери","Тяло","","Височина","mm","990","990","990"]
["","","","Широчина","mm","940","940","940"]
["","","","Дълбочина","mm","320","320","320"]
["Тегло","Тяло","","","кг","72","72","79"]
["Компресор","Тип","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Мин.","°CDB","-15","-15","-15"]
["","","","Макс.","°CDB","46","46","46"]
["","Отопление","околна температура","Мин.","°CWB","-15","-15","-15"]
["","","","Макс.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","","dBA","70","71","73"]
["","Отопление","","","dBA","","71 (1)","73 (1)"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","dBA","53","53","54"]
["","Отопление","","Ном.","dBA","57","57","57"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Зареждане","","","кг","2.6","2.6","2.9"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","675","675","675"]
["","Маса","","","tCO2Eq","1.76","1.76","1.96"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","","Вън. д.","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Дължина на тръбите","Макс.","Външ. у-во - Вътр. у-во","м","50","50","50"]
["","","Система","Еквивалент","м","70","70","70"]
["","","","Незареден","м","30","30","30"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","30","30","30"]
["","","Вътр. у-во - Вътр. у-во","Макс.","м","0.5","0.5","0.5"]
["Стандартни аксесоари","Installation manual","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1","1","1"]
["","Declaration of conformity","","","","2","2","2"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","3~","3~","3~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Ток - 50Hz","Ампераж на максималния поток (MFA)","","","А","16","16","16"]
["Забележки","","","","","(1) - Съгласно ENER Lot 21","(1) - Съгласно ENER Lot 21","(1) - Съгласно ENER Lot 21"]
["","","","","","(2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза","(2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза","(2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза"]
["","","","","","(3) - Ssc: мощност на късо съединение","(3) - Ssc: мощност на късо съединение","(3) - Ssc: мощност на късо съединение"]
["","","","","","(4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза","(4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза","(4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза"]