{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQSG71L3V1B","RZQSG100L9V1B","RZQSG125L9V1B","RZQSG140L9V1B"]
["Размери","Тяло","","Височина","mm","770","990","990","1,430"]
["","","","Широчина","mm","900","940","940","940"]
["","","","Дълбочина","mm","320","320","320","320"]
["Тегло","Тяло","","","кг","67","72.0","74.0","95.0"]
["Компресор","Type","","","","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор","Херметично запечатан люлеещ се компресор"]
["Работен диапазон","Охлаждане","околна температура","Мин.","°CDB","-15.0","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Макс.","°CDB","46","46.0","46.0","46.0"]
["","Heating","околна температура","Мин.","°C с влажен термометър","-15","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Макс.","°C с влажен термометър","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","","дБА","65","70.0","70.0","69.0"]
["","Отопление","","","дБА","","70.0","70.0","69.0"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Ном.","дБА","49","53","54","53"]
["","Отопление","","Ном.","дБА","51","57","58","54"]
["","Тих режим на работа през нощта","","Ниво 1","дБА","","49","49","49"]
["Хладилен агент","Тип","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Зареждане","","","кг","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","Потенциал на глобално затопляне","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","","Вън. д.","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Дължина на тръбите","Макс.","Външ. у-во - Вътр. у-во","м","50","50","50","50"]
["","","Система","Еквивалент","м","70","70","70","70"]
["","","","Незареден","м","30","30","30","30"]
["","Допълнително количество хладилен агент","","","кг/м","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж","Виж ръководство за монтаж"]
["","Разлика в нивата","Вътр. у-во - Външ. у-во","Макс.","м","15","30.0","30.0","30.0"]
["","","Вътр. у-во - Вътр. у-во","Макс.","м","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Стандартни аксесоари","Заключващи се връзки","","","","2","2","2","2"]
["","Ръководство за монтаж","","","","1","1","1","1"]
["Power supply","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Ток - 50 Хц","Ампераж на максималния поток (MFA)","","","A","20","40","40","40"]
["Забележки","","","","","(1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(1) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза","(1) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза","(1) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза"]
["","","","","","(2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза","(2) - Ssc: мощност на късо съединение","(2) - Ssc: мощност на късо съединение","(2) - Ssc: мощност на късо съединение"]
["","","","","","(3) - Мощност на късо съединение","(3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО","(3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО","(3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО"]
["","","","","","(4) - Съдържа флуорирани парникови газове","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми","(4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми"]
["","","","","","","(5) - EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A","(5) - EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A","(5) - EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A"]