{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDQ125B8V3B9","FDQ200B8V3B9","FDQ250B8V3B9"]
["Капацитет на охлаждане","Общ капацитет","","Ном.","кВт","","20.0","24.1"]
["Капацитет на отопление","Общ капацитет","","Ном.","кВт","","23.0","26.4"]
["Корпус","Цвят","","","","Небоядисан","Небоядисан","Небоядисан"]
["","Material","","","","Галванизирана стомана","Галванизирана стомана","Галванизирана стомана"]
["Размери","Тяло","","Височина","mm","350","450","450"]
["","","","Широчина","mm","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Дълбочина","mm","662","900","900"]
["Тегло","Тяло","","","кг","59.0","89.0","94.0"]
["Необходим окачен таван >","mm","","","","350","450","450"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Охлаждане","Ном.","м³/мин","43.0"]
["","","","Среден","м³/мин","","69.0","89.0"]
["","","Отопление","Ном.","м³/мин","43.0"]
["","","","Среден","м³/мин","","69.0","89.0"]
["","Външно статично налягане","","Високо","Pa","150","250","250"]
["","","","Ном.","Pa","150","250","250"]
["","","","Ниско","Pa","150","250","250"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","","дБА","75.0","81.0","82.0"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Висок","дБА","44.0","45.0","47.0"]
["","Отопление","","Ниско","дБА","44.0","45.0","47.0"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","mm","9.52","9.52","12.70"]
["","Газ","","Вън. д.","mm","15.9","22.2","22.2"]
["","Дренаж","","","","","OD Ø25.0","OD Ø25.0"]
["Control systems","Wired remote control","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж и работа","","","","1","1","1"]
["Power supply","Име","","","","V3","V3","V3"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","230","230 +/-10%","230 +/-10%"]
["Забележки","","","","","(1) - Звуковите стойности са измерени в полу-заглушена (без ехо) стая с корекции.","(1) - Звуковите стойности са измерени в полу-заглушена (без ехо) стая с корекции.","(1) - Звуковите стойности са измерени в полу-заглушена (без ехо) стая с корекции."]
["","","","","","(2) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството.","(2) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството.","(2) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на разстояние 1 м от устройството."]
["","","","","","(3) - Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука.","(3) - Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука.","(3) - Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука."]
["","","","","","(4) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(4) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.","(4) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира."]
["","","","","","(5) - За повече подробности, моля направете справка с електричексата схема, идентификационната табелка и ръководството за монтаж.","(5) - За повече подробности, моля направете справка с електричексата схема, идентификационната табелка и ръководството за монтаж.","(5) - За повече подробности, моля направете справка с електричексата схема, идентификационната табелка и ръководството за монтаж."]