{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":64,"n_cols":9,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FFA25A2VEB9","FFA35A2VEB9","FFA50A2VEB9","FFA60A2VEB9"]
["Корпус","Материал","","","","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина","Галванизирана стоманена пластина"]
["Размери","Тяло","","Височина","мм","260","260","260","260"]
["","","","Широчина","мм","575","575","575","575"]
["","","","Дълбочина","мм","575","575","575","575"]
["Тегло","Тяло","","","кг","16.0","16.0","17.5","17.5"]
["Вентилатор","Скорост на въздушния поток","Охлаждане","Висок","м³/мин","9.0","10.0","12.7","14.5"]
["","Дебит на въздушен поток","Охлаждане","Среден","м³/мин","8.0","8.5","10.9","12.5"]
["","","","Ниско","м³/мин","6.5","6.5","8.6","9.5"]
["","","Отопление","Висок","м³/мин","9.0","10.0","12.7","14.5"]
["","Дебит на въздушен поток","Отопление","Среден","м³/мин","8.0","8.5","10.9","12.5"]
["","","Отопление","Ниско","м³/мин","6.5","6.5","8.6","9.5"]
["Звукова мощност","Охлаждане","","","дБА","48.0","51.0","56.0","60.0"]
["Ниво на звуково налягане","Охлаждане","","Висок","дБА","31.0","34.0","39.0","43.0"]
["","","","Среден","дБА","28.5","30.5","34.0","40.0"]
["","","","Ниско","дБА","25.0","25.0","27.0","32.0"]
["","Отопление","","Висок","дБА","31.0","34.0","39.0","43.0"]
["","","","Среден","дБА","28.5","30.5","34.0","40.0"]
["","","","Ниво на звуково налягане-=-Отопление-=-Ниско-=-dBA","дБА","25.0","25.0","27.0","32.0"]
["Тръбни съединения","Tечност","","Вън. д.","мм","6","6","6","6"]
["","Газ","","Вън. д.","мм","9.52","9.52","12.70","12.70"]
["","Дренаж","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Декоративен панел","Модел","","","","BYFQ60C2W1W","BYFQ60C2W1W","BYFQ60C2W1W","BYFQ60C2W1W"]
["","Цвят","","","","Бял (N9.5)","Бял (N9.5)","Бял (N9.5)","Бял (N9.5)"]
["","Размери","","Височина","мм","46","46","46","46"]
["","","","Широчина","мм","620","620","620","620"]
["","","","Дълбочина","мм","620","620","620","620"]
["","Тегло","","","кг","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["Декоративен панел 2","Модел","","","","BYFQ60C2W1S","BYFQ60C2W1S","BYFQ60C2W1S","BYFQ60C2W1S"]
["","Цвят","","","","Сребро","Сребро","Сребро","Сребро"]
["","Размери","","Височина","мм","46","46","46","46"]
["","","","Широчина","мм","620","620","620","620"]
["","","","Дълбочина","мм","620","620","620","620"]
["","Тегло","","","кг","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["Декоративен панел 3","Модел","","","","BYFQ60B2W1","BYFQ60B2W1","BYFQ60B2W1","BYFQ60B2W1"]
["","Цвят","","","","Бял (RAL9010)","Бял (RAL9010)","Бял (RAL9010)","Бял (RAL9010)"]
["","Размери","","Височина","мм","55","55","55","55"]
["","","","Широчина","мм","700","700","700","700"]
["","","","Дълбочина","мм","700","700","700","700"]
["","Тегло","","","кг","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Декоративен панел 4","Модел","","","","BYFQ60B3W1","BYFQ60B3W1","BYFQ60B3W1","BYFQ60B3W1"]
["","Цвят","","","","Бял (RAL9010)","Бял (RAL9010)","Бял (RAL9010)","Бял (RAL9010)"]
["","Размери","","Височина","мм","55","55","55","55"]
["","","","Широчина","мм","700","700","700","700"]
["","","","Дълбочина","мм","700","700","700","700"]
["","Тегло","","","кг","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Системи за управление","Инфрачервено дистанционно управление","","","","BRC7EB530 (стандартен панел), BRC7F530W (бял панел), BRC7F530S (сив панел)","BRC7EB530 (стандартен панел), BRC7F530W (бял панел), BRC7F530S (сив панел)","BRC7EB530 (стандартен панел), BRC7F530W (бял панел), BRC7F530S (сив панел)","BRC7EB530 (стандартен панел), BRC7F530W (бял панел), BRC7F530S (сив панел)"]
["","Жично дистанционно управление","","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["Стандартни аксесоари","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8"]
["","Thermal insulation tube","","","","2","2","2","2"]
["","Hose band","","","","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","4","4","4","4"]
["","Sealing material","","","","4","4","4","4"]
["","Tie-wraps","","","","7","7","7","7"]
["Електрозахранване","Фаза","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Честота","","","Хц","50","50","50","50"]
["","Напрежение","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]