{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB","FUQ100CVEB","FUQ125CVEB"]
["Ниво на звуково налягане","Отопление","Висок","дБА","41","46","47"]
["","","Ном.","дБА","38","42","43"]
["","","Ниско","дБА","35","39","40"]
["","Охлаждане","Ниско","дБА","35","39","40"]
["","","Висок","дБА","41","46","47"]
["","","Ном.","дБА","38","42","43"]
["Стандартни аксесоари","Ръководство за монтаж","","","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж","Ръководство за монтаж"]
["","Ръководство за работа","","","Ръководство за работа","Ръководство за работа","Ръководство за работа"]
["","Декларация за съответствие","","","Декларация за съответствие","Декларация за съответствие","Декларация за съответствие"]
["","Маркуч за източване","","","Маркуч за източване","Маркуч за източване","Маркуч за източване"]
["","Метал за скоба","","","Метал за скоба","Метал за скоба","Метал за скоба"]
["","Шайба за скоба за окачване","","","Шайба за скоба за окачване","Шайба за скоба за окачване","Шайба за скоба за окачване"]
["","Скоби","","","Скоби","Скоби","Скоби"]
["","Притискаща скоба на шайба","","","Притискаща скоба на шайба","Притискаща скоба на шайба","Притискаща скоба на шайба"]
["","Съединителен изолационен и уплътнителен материал","","","Съединителен изолационен и уплътнителен материал","Съединителен изолационен и уплътнителен материал","Съединителен изолационен и уплътнителен материал"]
["","Коляно","","","Коляно","Коляно","Коляно"]
["","Монтажна схема","","","Монтажна схема","Монтажна схема","Монтажна схема"]
["","Блокиращ материал","","","Блокиращ материал","Блокиращ материал","Блокиращ материал"]
["","Г-профилна тръба","","","Г-профилна тръба","Г-профилна тръба","Г-профилна тръба"]
["","Винтове","","","Винтове","Винтове","Винтове"]
["","Нетъкана материя","","","Нетъкана материя","Нетъкана материя","Нетъкана материя"]
["Системи за управление","Жично дистанционно управление","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7C58","BRC7C58","BRC7C58"]
["Тръбни връзки","Tечност","Вън. д.","мм","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","Вън. д.","мм","15.9","15.9","15.9"]
["","Дренаж","","","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)"]
["Sound power level","Охлаждане","","дБА","59","64","65"]
["","Отопление","","дБА","59","64","65"]
["Размери","Тяло","Широчина","мм","950","950","950"]
["","","Дълбочина","мм","950","950","950"]
["","","Височина","мм","198","198","198"]
["Корпус","Материал","","","Смола","Смола","Смола"]
["","Цвят","","","Свежо бяло","Свежо бяло","Свежо бяло"]
["Тегло","Тяло","","kg","25","26","26"]
["Височина за източване","мм","","","600","600","600"]
["Power supply","Фаза","","","1~","1~","1~"]
["","Честота","","Хц","50/60","50/60","50/60"]
["","Име","","","VE","VE","VE"]
["","Напрежение","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]